**Memórias não voláteis**

São aquelas que guardam todas as informações mesmo quando não estiverem a receber alimentação.

ROM = Read Only Memory (memória somente de leitura) Gravada na fábrica uma única vez.

PROM = Programable Read Only Memory (memória programável somente de leitura) Gravada pelo usuário uma única vez.

EPROM = Erasable Programable Read Only Memory (memória programável e apagável somente de leitura) Pode ser gravada ou regravada por meio de um equipamento que fornece as voltagens adequadas em cada pino. Para apagar os dados nela contidos, basta iluminar o chip com raios ultravioleta. Isto pode ser feito através de uma pequena janela de cristal presente no circuito integrado.

EEPROM = Electrically Erasable Programable Read Only Memory (memória programável e apagável eletronicamente somente de leitura) Pode ser gravada, apagada ou regravada utilizando um equipamento que fornece as voltagens adequadas em cada pino.